|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| http://storage.bealplanet.com/planet/notices/2007/img/0logobeal.jpg | **DYNACLIPlonge de maintien aux relais en corde polyamide dynamique.** | http://storage.bealplanet.com/planet/notices/2007/img/flag_france.jpg | http://storage.bealplanet.com/planet/notices/2007/img/printer2.jpg |
| **http://storage.bealplanet.com/planet/notices/2007/img/attention.gifAvant toute utilisation, lire cette notice attentivement et la conserver.** |
| http://storage.bealplanet.com/planet/notices/2007/longes/dynaclip/Dynaclip2.jpghttp://storage.bealplanet.com/planet/notices/2007/longes/dynaclip/tableau.jpg |
|  |
|          http://storage.bealplanet.com/planet/notices/2007/img/0ce2.gif  http://storage.bealplanet.com/planet/notices/2007/longes/dynaclip/tete_mort.jpg | **Garantie 3 ans**  |
| **UTILISATION**http://storage.bealplanet.com/planet/notices/2007/img/fleche.gifDynaclip : longe de maintien aux relais en corde polyamide dynamique.http://storage.bealplanet.com/planet/notices/2007/longes/dynaclip/num_serie.jpghttp://storage.bealplanet.com/planet/notices/2007/longes/dynaclip/tete_mort_fr.jpghttp://storage.bealplanet.com/planet/notices/2007/img/fleche.gifL’installation sur le harnais doit se faire avec une tête d’alouette (figure 1).http://storage.bealplanet.com/planet/notices/2007/img/fleche.gifUtiliser de préférence des mousquetons à verrouillage automatique. http://storage.bealplanet.com/planet/notices/2007/img/fleche.gifEn progression horizontale, pour le franchissement d’un fractionnement, il faut toujours avoir l’un des 2 brins mousquetonné sur la ligne de vie (figure 2). http://storage.bealplanet.com/planet/notices/2007/img/fleche.gifLe point d’ancrage doit toujours être situé au-dessus de l’utilisateur (figure 3) http://storage.bealplanet.com/planet/notices/2007/img/fleche.gifLes différents composants du système d’assurage (harnais, mousquetons, poulies…) doivent être conformes aux normes de sécurité et être utilisés en toute connaissance de leurs limites d’utilisation dans la progression et dans les systèmes de sécurité. http://storage.bealplanet.com/planet/notices/2007/img/fleche.gifLa compatibilité de ce produit avec les autres éléments d’assurage doit être vérifiée.**PRECAUTIONS** http://storage.bealplanet.com/planet/notices/2007/img/fleche.gifVérifier, avant toute utilisation, les cordes et les coutures de sécurité. Surveiller particulièrement les coupures de fils et autres dommages dûs à l’utilisation et aux échauffements. http://storage.bealplanet.com/planet/notices/2007/img/fleche.gifLa longe doit être protégée des arêtes tranchantes et des frottements contre les matériaux abrasifs. http://storage.bealplanet.com/planet/notices/2007/img/fleche.gifSous l’effet de l’humidité ou du gel, la longe devient beaucoup plus sensible à l’abrasion et perd de sa résistance : multiplier les précautions. http://storage.bealplanet.com/planet/notices/2007/img/fleche.gifLa température d’utilisation ou de stockage ne doit jamais dépasser 80°C. La température de fusion du polyamide est de 215 °C. http://storage.bealplanet.com/planet/notices/2007/img/fleche.gifAvant et pendant l’utilisation, les possibilités de secours en cas de difficultés doivent être envisagées.**ENTRETIEN** http://storage.bealplanet.com/planet/notices/2007/img/fleche.gifElle ne doit pas être mise en contact avec des agents chimiques, principalement des acides qui peuvent détruire les fibres sans que cela soit visible. http://storage.bealplanet.com/planet/notices/2007/img/fleche.gifEviter l’exposition inutile aux UV. La stocker et la transporter à l’ombre, à l’abri de l’humidité et d’une source de chaleur. http://storage.bealplanet.com/planet/notices/2007/img/fleche.gifSi elle est sale, la laver à l’eau claire et froide, avec éventuellement une lessive pour textiles délicats, en la brossant avec une brosse synthétique. Désinfection à l’aide de produits appropriés seulement, n’ayant aucune influence sur les matières synthétiques. http://storage.bealplanet.com/planet/notices/2007/img/fleche.gifSi elle a été mouillée, en utilisation ou par lavage, la laisser sécher à l’ombre, à l’écart de toute source de chaleur. http://storage.bealplanet.com/planet/notices/2007/img/fleche.gifAvant et après chaque utilisation, contrôler l’état des coutures et de la corde. http://storage.bealplanet.com/planet/notices/2007/img/fleche.gifLa longe doit être contrôlée périodiquement de manière approfondie, par une personne compétente et habilitée, tous les 3 mois pour une utilisation fréquente, annuellement pour une utilisation occasionnelle. http://storage.bealplanet.com/planet/notices/2007/img/fleche.gifToute modification ou réparation est interdite. http://storage.bealplanet.com/planet/notices/2007/img/fleche.gifIl est recommandé d’attribuer ce produit de manière nominative à un utilisateur. En cas de prêt, les contrôles doivent être renforcés.**DURÉE DE VIE** http://storage.bealplanet.com/planet/notices/2007/img/fleche.gifDurée de vie = durée de stockage avant première utilisation + durée d’utilisation. http://storage.bealplanet.com/planet/notices/2007/img/fleche.gifLa durée de vie dépend de la fréquence et du mode d’utilisation. http://storage.bealplanet.com/planet/notices/2007/img/fleche.gifLes sollicitations mécaniques, les frottements, les U.V. et l’humidité dégradent peu à peu les propriétés de la longe. http://storage.bealplanet.com/planet/notices/2007/img/fleche.gifDurée de stockage : dans de bonnes conditions de stockage, ce produit peut être entreposé pendant 5 ans avant première utilisation sans affecter sa future durée d’utilisation. http://storage.bealplanet.com/planet/notices/2007/img/fleche.gifLa Durée d’utilisation potentielle de ce produit est de 10 ans : **Attention** : C’est une durée d’utilisation potentielle. Une longe peut être détruite à sa première utilisation. C’est le contrôle qui détermine si le produit doit être mis au rebut plus vite. Entre les utilisations, un stockage approprié est essentiel. **La durée de vie (stockage avant utilisation + durée d’utilisation) est limitée à 15 ans.**http://storage.bealplanet.com/planet/notices/2007/img/fleche.gif**La longe doit être réformée au plus vite** :- si elle a subi une chute conséquente, de facteur proche de 2- si à l'inspection il apparaît endommagé,- si elle a été au contact de produits chimiques dangereux,- s’il y a un doute sur sa sécurité.**AVERTISSEMENT** http://storage.bealplanet.com/planet/notices/2007/img/fleche.gifLes quelques cas de mauvaise utilisation présentés dans cette notice ne sont pas exhaustifs. Il existe une multitude de mauvaises utilisations qu’il n’est pas possible d’énumérer. http://storage.bealplanet.com/planet/notices/2007/img/fleche.gifCe produit est exclusivement destiné à l’escalade et à la montagne. http://storage.bealplanet.com/planet/notices/2007/img/fleche.gifL’escalade et la montagne sont des activités dangereuses. http://storage.bealplanet.com/planet/notices/2007/img/fleche.gifL’apprentissage des techniques et une compétence particulière sont requis pour l’utilisation de ce produit. http://storage.bealplanet.com/planet/notices/2007/img/fleche.gifCe produit ne doit être utilisé que par des personnes compétentes et avisées, ou bien l’utilisateur doit être placé sous le contrôle d’une personne compétente. http://storage.bealplanet.com/planet/notices/2007/img/fleche.gifTout manquement à ces règles accroît le risque de blessure ou de mort. http://storage.bealplanet.com/planet/notices/2007/img/fleche.gifL’utilisation de matériel “d’occasion” est fortement déconseillée. http://storage.bealplanet.com/planet/notices/2007/img/fleche.gifVous êtes responsables de vos propres actions et décisions.**SIGNIFICATION DES MARQUAGES** :**CE** : Conformité à la directive Européenne**0120** : Numéro de l’organisme de certification, SGS 217-221 London Road - Camberley - Surrey - GU15 3EY - United Kingdom**N° de lot** : les 2 derniers chiffres indiquent l’année de fabrication**Organisme notifié intervenant pour l’examen CE de type** : CETE APAVE SUDEUROPE - BP 193 - 13322 MARSEILLE Cedex - France, no 0082.**GARANTIE BEAL**Ce produit est garanti pendant 3 ans contre tout défaut de matière ou de fabrication. Sont exclus de la garantie: l’usure normale, les modifications ou retouches, le mauvais stockage, le mauvais entretien, les dommages dûs aux accidents, aux négligences, aux utilisations pour lesquelles ce produit n’est pas destiné.**Responsabilité**BEAL n’est pas responsable des conséquences directes, indirectes, accidentelles ou de tout autre type de dommages survenus ou résultant de l’utilisation de ses produits. |
|

|  |
| --- |
| Ets BEAL - 2, rue Rabelais - 38200 Vienne FRANCETél : 33 (0)4 74 78 88 88 - Fax : 33 (0)4 74 85 27 76[http://www.beal-planet.com](http://www.beal-planet.com/) - email: beal@beal-planet.com |

 |  |